**<주의> 이 펌웨어는 마이크로닉스 K61 전용 펌웨어입니다.**

**<업데이트 방법>**

1. 키보드 하단의 전원을 끕니다.

2. USB 케이블을 컴퓨터와 연결합니다.

3. 키보드가 정상적으로 연결되었는지 확인합니다. 연결이 되지 않았을 경우 Fn + Tab을 눌러 전환시킵니다.

4. 펌웨어 파일을 실행하여 스타트 버튼을 누릅니다. 이때 다른 키보드가 연결이 되어있을 경우 연결 해제를 권장합니다.

5. 업데이트를 진행합니다.

(※ 키보드 선이 빠지거나 컴퓨터 전원이 꺼질 경우 키보드가 영구 손상될 수 있습니다.)

6. 업데이트 완료 후 프로그램을 종료합니다.

7. 키보드는 초기화되며 새로 페어링을 진행합니다.

**<주의> 이 펌웨어는 마이크로닉스 K61 전용 펌웨어입니다.**

※ 다른 종류의 키보드에 사용 시 발생할 수 있는 문제는 책임지지 않습니다.

**<신규 기능키 열람>**

펌웨어 변경 시 Fn + ESC 였던 리셋이 Fn + 백스페이스로 변경됩니다.

fn+1→ f1

fn+2→ f2

fn+3→ f3

fn+4→ f4

fn+5→ f5

fn+6→ f6

fn+7→ f7

fn+8→ f8

fn+9→ f9

fn+0→ f10

fn+-→ F11

fn+=→ F12

FN+K→ INS

FN+L→ HOME

FN+;→ pgup

FN+"→ pgdown

FN+,→ del

FN+.→ end

FN+{→ printscreen

FN+]→ pausebreak

FN+ESC→`~

FN+W/A/S/D→ ↑← ↓

우측하단 기능키

우측하단 기능키는 기본적으로 방향키로 맵핑되어 있습니다.

기본 맵핑으로 되돌리기 위해선 Fn + 엔터를 3초이상 누르면 됩니다.

(맵핑 반전 추천)

기본 맵핑

FN+↑ → /?

FN+← → RALT

FN+↓ → MENU

FN+→→ RCTRL

맵핑 반전 시

FN+/?→ ↑

FN+RALT → ←

FN+MENU → ↓

FN+RCTRL → →

백라이트

FN+Z → LED 효과 변경

FN+X → LED 단색조명 고정