

EX580 upgrade step 설명서

(무한키 입력 초기화)

1. 실행파일 “EX580 upgrade step\_20211104" 를 더블클릭 해주세요.



1. 그리고 키보드를 PC에 연결해주세요.(연결된 상태이면 분리 후 다시연결)

자동 업그레이드가 됩니다. 

1. 업그레이드가 완료되면 업그레이드 소프트웨어에 PASS가 표시됩니다.

